**Fartage des skis de fond : (Il y a plusieurs sorte de fart selon le style de ski de fond)**

1-Bien nettoyer le ski de la cire oxydée avec un défarteur.(Il n’est pas nécessaire de faire cette étape avant chaque sortie mais bien conseillé)

2-Faire fondre des gouttelettes de cire sur la base du ski, puis les étalées avec le fer à repassé en une fine couche.

3-Laisser refroidir le ski avant de racler avec un grattoir en plexiglass, faire de bon coup de l’avant vers l’arrière.

**Entretien des bottes et pôles :**

Pôles : les pôles ne nécessitent pas vraiment de d’entretien mais on peut les essuyer avec un chiffon après l’activité.

Les bottes : elles sont en contacts constants avec la neige donc ells vont être sale et mouiller alors il faut bien les lavées avec un chiffon humide et les faire sécher.